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1. Corriente Eléctrica
Cuando logramos establecer un campo eléctrico en el interior de un conductor, comprobaremos que los electrones libres iniciarán un movimiento en sentido opuesto al campo. Llamaremos “corriente eléctrica” en el conductor al flujo de electrones que se produce debido a un campo eléctrico. Si el conductor es un líquido o un gas, la corriente se debe principalmente al movimiento de iones positivos y/o iones negativos. Se comprueba que una carga negativa que se mueve en cierto sentido equivale a otra carga positiva de igual valor que se mueve en sentido contrario. Esto permite establecer el sentido convencional de la corriente que usaremos de aquí en adelante.
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2. Intensidad de Corriente Eléctrica (i)
Supongamos hipotéticamente la siguiente experiencia: Consideremos un observador que puede contar las cargas que pasan a través de la sección recta (A) de un conductor que lleva corriente. Sea “q” la carga total que contó y “t” el tiempo que emplearon en cruzar dicha sección; entonces, se define la intensidad de corriente “i” como:
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De este modo “i” nos da la cantidad de carga que pasa a través de la sección recta del conductor en cada unidad de tiempo.

Unidades:

q = coulomb; t = segundos ( i = ampere (A) ( 1A = 1C/s

3. Resistencia Eléctrica (R)
Sobre un plano inclinado con tachuelas (ver figura), se han liberado dos esferillas. Estas experimentan cierta dificultad al descender, la cual se verá incrementada si aumentamos el número de tachuelas. Esta es aproximadamente la misma dificultad que experimentan los electrones al viajar dentro de un conductor. Llamaremos “resistencia eléctrica” de un conductor a aquella magnitud física de tipo escalar que nos informa del grado de dificultad que ofrece dicho cuerpo al paso de las cargas eléctricas por su interior.
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4. Ley de Poulliett

Esta ley experimental establece que: “La resistencia de un conductor es directamente proporcional con su longitud e inversamente proporcional con el área de su sección recta”.
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donde “(” es la constante de proporcionalidad conocida con el nombre de resistividad eléctrica cuyo valor depende del tipo de material.

Unidades:

(L) = metro(m); (A) = metro cuadrado (m2)

(() = ohmio – metro (( - m); y (R) = ohmio (()

5. Variación de la Resistencia con la Temperatura

Al aumentar la temperatura de un conductor se incrementa su agitación electrónica, aumentando por consiguiente la dificultad en el transporte de la corriente, y por lo tanto un aumento de su resistencia eléctrica. Así pues, concluimos que la resistencia depende directamente de la temperatura de trabajo.
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donde: “R1” y “R2” son las resistencias a las temperaturas “T1” y “T2” respectivamente, y 
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es el coeficiente de temperatura de la resistencia medida a la temperatura “T1”.
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siendo “T” la temperatura a la cual la resistencia del conductor es nula, “(” se expresa en °C-1 o K-1.
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Ley de OHM
Si entre los extremos de un conductor se establece una diferencia de potencial se generará un campo eléctrico que posibilitará la aparición de una corriente eléctrica. George Simon Ohm descubrió que: “La intensidad de la corriente en un conductor es directamente proporcional con la diferencia de potencial de sus extremos, e inversamente proporcional con su resistencia”.
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Observación: La corriente siempre fluirá del extremo de mayor potencial hacia el extremo de menor potencial.
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1. Por un alambre conductor circula 20A en 5min, determinar la cantidad de carga.

Rpta: _______________

2. Se sabe que por un conductor circular 8A en 4min, determinar la carga total que pasa por su sección recta.

Rpta: _______________

3. Determinar la intensidad de corriente que pasa por un conductor en 8seg sabiendo que a través de su sección pasan 4.1020 electrones.

Rpta: _______________

4. Se sabe que a través de un conductor pasaron 4800 Coulomb en 2 minutos. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por dicho conductor?

Rpta: _______________

5. ¿En qué tiempo pasará una carga de 180C por un conductor que lleva una corriente de 36A?

Rpta: _______________

6. ¿Cuánto tiempo debe circular una corriente de 14A para transportar una carga de 16800C?

Rpta: _______________

7. Si por un cable conductor circula una corriente de 12A; hallar qué cantidad de carga pasará en 3 minutos.

Rpta: _______________

8. Si la resistencia de cierto conductor es 16(, ¿cuál será la resistencia de otro conductor de la misma área transversal y del doble de longitud?

Rpta: _______________

9. Si la resistencia de cierto conductor es 18(, ¿cuál será la resistencia de otro conductor del doble de área transversal y el triple de longitud?

Rpta: _______________

10. Si la resistencia de cierto conductor es 81(, ¿cuál será la resistencia de otro conductor del triple de área transversal y el cuádruple e longitud?

Rpta: _______________

11. Qué intensidad de corriente circulará por un conductor de 8( de resistencia si se le aplica un voltaje de 96 voltios.

Rpta: _______________

12. ¿Qué intensidad de corriente circulará por un conductor de 12( de resistencia y se le aplica un voltaje de 84 voltios?

Rpta: _______________

13. ¿Qué intensidad de corriente circulará por un conductor de 16( de resistencia si se le aplica un voltaje de 144 voltios?

Rpta: _______________

14. ¿Cuál es la resistencia de cierto conductor que al aplicarle un voltaje de 80 voltios experimente una corriente de 5A?

Rpta: _______________

15. ¿Cuál es la resistencia de cierto conductor que al aplicarle un voltaje de 90 voltios experimenta una corriente de 6A?

Rpta: _______________
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1. ¿Cuál es la resistencia de cierto conductor que al aplicarle un voltaje de 220 voltios experimenta una corriente de 11A?

a) 10 (

b) 20

c) 30

d)
 40

e)  50

2. ¿Cuál es la resistencia de cierto conductor que al aplicarle un voltaje de 323 voltios experimenta una corriente de 17A?

a) 9 (

b) 15

c) 19

d) 29

e)  30

3. ¿Cuál será la intensidad de corriente de un conductor de 16( al aplicarle 20 voltios?

a) 1/4A

b) 3/4

c) 5/4

d)
7/4

e) 9/4

4. ¿Cuál será la intensidad de corriente de un conductor de 12( al aplicarle 48 voltios?

a)  1 A 

b)  2

c)  3

d)
  4

e)  N.A.

5. En un conductor circula 18 coulombs de carga en 3 segundos. Si la resistencia de dicho conductor es 4(; hallar el voltaje con el cual está trabajando.

a)  6 V 

b)  10

c) 12

d)
  30

e)  24

6. En un conductor circula 36 coulombs de carga en 12 segundos. Si la resistencia de dicho conductor es 4(; hallar el voltaje con el cual está trabajando.

a)  2 V 

b)  4

c)  6

d)
  8

e) 12

7. Si a un conductor se le aplica 18 voltios y circula una corriente de 6A, ¿qué corriente circulará por otro conductor del triple de longitud?

a)  6 A

b) 8

c) 12

d)
 18

e) N.A.

8. Un foco se instala a 200V, hallar la intensidad de corriente si su resistencia es de 40(.

a) 1A

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

9. Por un alambre conductor circula 12A en 2 min, determinar la cantidad de carga.

a) 720C

b) 240

c) 360

d) 1440

e) 1240

10. Se sabe que por un conductor circulan 16A en 2 min, determinar el número de electrones que pasan por su sección recta.

a) 5 . 1021

b) 6 . 1021
c) 12 . 1021
d) 6 . 1020

e) 12 . 1020
11. Determinar la intensidad de corriente que pasa por un conductor en 4 seg sabiendo que a través de su sección pasan 12 . 1020 electrones.

a) 12A

b) 6

c) 8

d) 48

e) 24

12. Sabiendo que la resistencia eléctrica de un alambre conductor es de 60(, calcular la resistencia eléctrica de otro conductor del mismo material pero de doble longitud y triple área.

a) 20(

b) 10

c) 40

d) 60

e) 120

13. Si la resistencia eléctrica de un alambre conductor es 100(, ¿cuál será la resistencia de otro conductor de cuádruple resistividad, triple longitud y doble área?-

a) 100(

b) 200

c) 400

d) 600

e) 800

14. Por un foco de 15( circulan 3A, determinar la diferencia de potencial.

a) 15V

b) 3

c) 9

d) 45

e) 25

15. Un hornillo se instala a 120V y circulan por él 3A, hallar la resistencia del hornillo.

a) 10(

b) 20

c) 15

d) 30

e) 40 
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