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 CONCEPTO DE TRABAJO.
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Por propia experiencia sabemos que necesitamos fuerza para alterar la rapidez de un objeto, para vencer el rozamiento, para comprimir un resorte, para moverse en contra de la gravedad; en cada caso debe realizarse trabajo. El trabajo es siempre vencer una resistencia. 

Por lo que podemos decir que:
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Trabajo es la facultad que tienen las fuerzas para generar movimiento venciendo siempre una resistencia, sea esta una fuerza o bien la propia inercia de los cuerpos.
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Sólo habrá trabajo sobre un cuerpo si este se desplaza a lo largo de la línea de acción de la fuerza aplicada.
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 TRABAJO REALIZADO POR UNA FUERZA CONSTANTE
Es decir si “F” no cambia su módulo, dirección y sentido.
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CASOS:


 1. Si “F” es paralela al desplazamiento d  y actúa a favor del movimiento, el trabajo “W” es     positivo.


           ( = 0    



                                   






TRABAJO MOTRIZ



d


  2. Si “F” es paralela al desplazamiento d y actúa contra el movimiento, el trabajo “W” es negativo.

          

           ( = 180º    



                                   F








TRABAJO RESISTIVO

d



  3. Si “F” es perpendicular al desplazamiento d, el trabajo es nulo.

          ( = 90º       



TRABAJO NULO

  d
 TRABAJO NETO
Conocido también como trabajo total, es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo para un desplazamiento determinado.



N


              F2
F1

                                                                                                   FR  = FUERZA RESULTANTE



d


mg

   CASOS: 
a)  Si  WNETO  es positivo, el movimiento es acelerado.
b) Si  WNETO  es cero, el movimiento es uniforme, o el cuerpo se encuentra en reposo.
c) Si  WNETO  es negativo, el movimiento es retardado o desacelerado.

Para conocer la edad de restos orgánicos se utiliza una técnica conocida como : Datación por Carbono-14.

Los vegetales toman   constantemente carbono de la atmósfera, en forma de dióxido de carbono, y lo incorporan a sus tejidos. El carbono presente en la atmósfera contiene una pequeña parte de carbono radiactivo: el isótopo Carbono-14 (C-14). Mientras el vegetal está vivo, la proporción de C-14 es la misma que en la atmósfera. Cuando muere, la cantidad de C-14 disminuye paulatinamente con el tiempo(al ser radiactivo se desintegra de forma progresiva). De este modo, la proporción de C-14 en un momento dado permite conocer cuanto hace que el organismo ha muerto.


1. Hallar el trabajo efectuado por “F”

     F = 20N

                       



                                                  

 

a)  160 J

b)  120

c)  80    

d)  140

e)  100

2. Halle el trabajo de la fuerza “F”

F = 60N          ( = 37º






a)  160J

b)120

c)80

d)  140

e) 100

3. En la figura mostrada. ¿Qué trabajo realiza Beto para subir el paquete de 8 kg hasta una altura de 5m con velocidad constante? 

( g = 10 m/s2 )

a)
130 J                                      

b)
240

c)
400

d)
280

e)
540

4. 04 Calcular el trabajo de la fuerza “F” el cuerpo se desplaza 3m en la misma dirección de la fuerza F”.

          R = 5N                                  F = 20N

a)  10J

b)  120

c)  80

d)  60

e)  70

5. Calcular el trabajo de la fuerza “F”, el cuerpo se desplaza 5m en la  dirección de la fuerza “R”

           F = 10N                                    R

a)  60 J

b)  -120

c)  50
d)  40

e) -50

6. Calcular el trabajo total o trabajo neto, el cuerpo se desplaza una distancia de 4m

      10N                                     30N

a)  80 J 

b) 40

c)  60
d)  48

e) 90

7. Si el bloque es llevado a velocidad constante. Hallar el trabajo que realiza el rozamiento al desplazarlo 10m.

θ = 37º

                                               F = 20N

                                      


                                     θ



a)  120 J

b) -160

c)150
d)  140 

e) -50

8. Si el bloque es arrastrado con la aceleración que se muestra, una distancia de 5m, hallar el trabajo que realiza “F” sabiendo que el rozamiento vale 2N.

                                 a = 6 m/s2                   

                                         F



a) 125 J

b) -140

c)100

d) 170

e) -150

9. Si el bloque es arrastrado con la aceleración que se muestra, hallar el trabajo que realiza “F” sabiendo que el rozamiento vale 14N

                                 a = 2 m/s2                   

    

                                               F  

                                           12m 

a)  -225 J

b) -240

c)  190   
d)  240

e)  -250

10. Halle el trabajo realizado por “F” si el bloque de 2kg es llevado con aceleración 5 m/s2,  sobre el plano rugoso. 

                                                          μ = 1/2

                                                F

                                     4m

a) -25 J

b)  -40

c) 90
d)  40

e) 80

11. 11. Halle el trabajo realizado por Miguelito si el bloque de 5 kg es llevado  del punto “A” al punto “B”,  con aceleración de 2 m/s2   sobre el plano rugoso.

                                           μ = 1/4        

                                           



a) 100 J

b) -140

c) 120
d) 140

e) 90




12. El bloque de 5kg realiza un movimiento acelerado cuyo valor es 2 m/s2. Calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque, desde “A” hasta “B”

( g = 10 m/s2)


a) 114 J 

b) -80 

c) 150   
d) -140 

e) -90
13. Calcular el trabajo desarrollado por “F” para un recorrido de 4m; el bloque de 5kg se mueve con aceleración constante de 6 m/s2  

               0,2

    μ      
        0,5                                
                                           F  
a)  120 J

b) 130

c) 160 

d)  150

e) 140

14. Un bloque de 10kg es elevado partiendo del reposo con aceleración de 2 m/s2   durante 2s. Determine el trabajo del peso para dicho tiempo.  (g=10 m/s2)

a)  -250 J   

b) 300

c) -390

d)  -400

e) 380

15. Un bloque de 18kg es sometido a la acción de dos fuerzas, donde F1 = 100N y F2 = 80N. Determine el trabajo que desarrolla F2 para un recorrido “d” sabiendo que F1  realiza un trabajo de +800J, en tal recorrido.  
            F2                           F1
          60º                                   37º
a) 390 J  

b)  -440   
c) -401

d) 140 

e) 400




1. El grafico muestra la variación de la fuerza que se debe aplicar para producir un estiramiento en un resorte. El trabajo realizado para estirar el resorte a 16cm, en joules, es:

                       F(x)

                     20

                     10

                      5

                                                                     x (cm)

                                 4       8            16

a) 114 J   

b) -80 

c) 150

d) -140

e) -90


2. Un cuerpo con 2kg de masa está inicialmente en reposo en un plano horizontal y sin fricción. Si se aplica una fuerza horizontal de 10N por un tiempo de 10 segundos. ¿Cuál es el trabajo en joules realizado por esta fuerza?

a)  500

b)  2500
c)  500 

d)  4500

e)  5000



1. El bloque mostrado se desplaza con velocidad constante, mediante una fuerza “F” desde “A” hacia “B”, hallar el trabajo en joules que realiza el rozamiento, si F = 20N

AB = 10m


              F

      A                                               B

a)  -200

b)  -90

c) 150

d)  -240

e) -190

2. En el caso mostrado el bloque se desplaza con velocidad constante desde “A” hacia ”B”

Hallar el trabajo que realiza F = 50N 

AB = 10m  

                                    F


                                        37º      

A                                                    B

a)  500

b)  400

c)  300

d)  450

e)  525

3. Calcular el trabajo total o trabajo neto, el cuerpo se desplaza una distancia de 4m

                  10N                       30N
a)  50 J

b)  40

c)  80 

d)  120

e)  300

4. Si el bloque es llevado a velocidad constante, hallar el trabajo que realiza el rozamiento al desplazarlo 12m

                                         

                              v                                                               

                                                    F = 15N

a) 120 

b)  -160 
c) 320

d) -180

e)  -325

5. Calcular el trabajo realizado por la fuerza constante  de  100N  para un desplazamiento de x1  = -3m  a  x2 = +7m

                                  v

                            

                                                         F = 100N

    

   

a)  400

b) 500

c) 3KJ  

d)  0,5  KJ  

e)  1KJ

· El bloque de 16kg de masa se ve afectado por las fuerzas indicadas:
F1 = 10N      F2 =20N   F3 = 
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y  se desplaza 10m. 

 

F3                                                          F2


                                45º                                  53º

  liso 
6. Calcular el trabajo efectuado por F2
a)  -120 J 

b)  130  

c)  -100   
d)  -110

e)  -50
7. Hallar el trabajo efectuado por F3 
a)  280J

b)  300  
c)-200

d)  -330  

e)100

8. Determine el trabajo realizado por el peso del bloque
a)  1,6 KJ

b) 2

c)  Cero

d)  1

e) 3

9. Determine el trabajo neto
a)  -220J

b) 135

c)-140   
d) 180 

e) N.A.
10. Halle el trabajo realizado por “F” si el bloque de 4kg es llevado con aceleración 10 m/s2,  sobre el plano rugoso.                 

                                                          μ = 1/4

                                                F

                                     8m

a)  -95 J 

b) -400

c) 90
d)  440 

e) 400

11.  El bloque de 10kg realiza un movimiento acelerado cuyo valor es 4 m/s2. Calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque, desde “A” hasta “B”. (g=10m/s2 )

                                         F = 20N        A

                                                               16m

                   B        30º


a)  -320 J

b) -80

c) 250

d) - 240 

e) -190

12. Calcular el trabajo desarrollado por “F” para un recorrido de 6m; el bloque de 10kg se mueve con aceleración constante de 3 m/s2  


                  0,4

         μ      
          0,2                                
                                           F  
a)  220 J

b) 300 

c) 260
d)  250

e) 340

13. Un bloque de 5kg es elevado partiendo del reposo con aceleración de 1 m/s2 durante 2s.  Determine el trabajo del peso para dicho tiempo. (g=10 m/s2)
a)  -250 J

b)  900

c) -1000

d)  -400

e)  980

14. ¿Cuál es el trabajo del peso de “A” hasta “B”? m=1 kg

   

       A                                                                B



a)  20J

b) 10

c)-14

d)  cero

e)-10

15. ¿Cuál es el trabajo del peso desde (A) hasta (B)?

                                                                     B

                 m = 2kg
                                                              3m

       A

a)  20J

b) 60

c)-40 

d)  cero 

e)-60

“EL HOMBRE NO SE DA CUENTA DE LO QUE ES CAPAZ HASTA QUE LO MEDITA, LO DESEA Y LO INTENTA“  Ugo Foscolo.
TRABAJO MECÁNICO (W)








Ahora te explicaré que es ……








Fuerza 





DISTANCIA





F 














W = F (Cos ()d





( 





d





  W = F d





F





  W = - F d





  W = 0





  WNETO = FR .d





  WNETO = FR .d





EJERCICIOS DE APLICACIÓN
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8m
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3kg








3kg








2kg
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37º





A





8m





A





F = 10N 





8m 





30º 





B 





Aquí tienes 2 problemas de desafío…
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UNI





TAREA DOMICILIARIA Nº 5





F1





     4kg
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