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· CONCEPTO
Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme.

Tipos de Equilibrio

· Equilibrio Estático.- Esto ocurre cuando el cuerpo está en reposo.

[image: image28.jpg]HASE
S

o -





· Equilibrio Cinético.- Esto ocurre cuando el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme.
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· PRIMERA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO
Establece que si sobre un cuerpo la fuerza resultante es nula, se garantiza que este cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación es decir en reposo ó con MRU.

Es decir :
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Nota :   Si ( 
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Esto se puede expresar como :[image: image31.bmp]
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Ejemplo :  Si el bloque de la figura está afectado de las fuerzas que se muestra. Calcular F1 y F2. Si el cuerpo esta en equilibrio.
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Sabemos que ( 
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 = 0 (por equilibrio)
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    Reemplazando :

 





    30 = F2   (   F2 =  30N
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    reemplazando :  F1 + 7 = 20   (   F1 =  13N
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. El bloque de 10 N de peso se encuentra en equilibrio. Hallar la tensión en la cuerda AO.

a) 5 N

b) 7,5

c) 10

d) 12,5

e) 15

2. El peso de la esfera es 20 N. Calcular la tensión en la cuerda si el sistema esta en equilibrio.

a) 15 N

b) 16

c) 20

d) 24

e) 25

3. Si el cuerpo se encuentra en equilibrio. Hallar “
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”.
a) 15 N

b) 15
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c) 15
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d) 10
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e) 5

4. Si el sistema está en equilibrio, calcular la tensión “T”.


a) 10 N

b) 20

c) 30

d) 40

e) 50

5. Se muestra dos esferas iguales de peso igual a 1000 N igual es el e valor de F que las mantiene equilibradas en la posición indicada.


a) 1000
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b) 1000

c) 500
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d) 2000

e) 3000

6. Determinar la relación del plano inclinado sobre el bloque.


a) 50 N

b) 40

c) 30

d) 10

e) 60

7. Los bloques “A” y “B” de 80 N y 20 N de pesos están en equilibrio como en el diagrama. Calcular la tensión en la cuerda “I”


a) 20 N

b) 40

c) 60

d) 50

e) 80

8. En el sistema determinar el valor de “F” para que el sistema esté en equilibrio. (WA = 50 N , WB = 30 N)

a) 1 N

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

9. Si las esferas son idénticas y cada una pesa      10 N. Hallar la tensión en la cuerda.


a) 10 N

b) 20

c) 5

d) 25

e) 40

10. Hallar la reacción ejercida por el piso sobre la persona. El bloque pesa 200 N y la persona 600 N, las poleas son de peso nulo.


a) 100 N

b) 200

c) 300

d) 400

e) 500

11. En el sistema mecánico el peso del bloque es  10 N. Hallar la tensión en la cuerda “A”.

a) 10 N

b) 10
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c) 5

d) 5
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e) 20

12. Si el bloque de 15 N de peso sube a velocidad constante. Hallar “F”.


a) 6

b) 8

c) 2

d) 10

e) 4

13. Hallar la tensión en la cuerda (1), si el bloque está en equilibrio.

a) 5 N

b) 10

c) 5
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d) 10
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e) 16
14. En el sistema mecánico el peso del bloque es  10 N. Hallar la tensión en la cuerda “A”.


a) 10 N

b) 10
[image: image16.wmf]3


c) 5

d) 4
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e) 20

15. Los pisos de los bloques “A” y “B” son 7 y 24 N. Hallar la tensión en la cuerda oblicua.
a) 1 N

b) 17

c) 25

d) 48

e) Falta colocar el ángulo (

TAREA DOMICILIARIA Nº 4
1. El sistema esta en equilibrio, hallar la tensión de la cuerda horizontal, siendo el peso del bloque 20 N.

a) 15 N

b) 20

c) 25

d) 10

e) 40

2. Si el sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio. Hallar “(”, peso de        A = 30 N y B = 40 N


a) 37º

b) 45º

c) 60º

d) 53º

e) 30º

3. Si el objeto está en  equilibrio. Calcular :          F1 ( F2

a) 8 N , 9 N

b) 6 , 8

c) 4 , 5

d) 10 , 10

e) 9 , 3

4. Si la barra pesa 10 N. Calcular la reacción en la articulación.

a) 8 N

b) 6

c) 8
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d) 6
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e) Cero

5. Si la barra pesa 5 N. Calcular la reacción en la articulación si la tensión en la cuerda es           5
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 N


a) 10 N

b) 15

c) 10
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d) 5
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e) 5

6. Si el sistema está en equilibrio. Calcule el peso de “A” si “B” tiene un peso de 10 N.


a) 10 N

b) 20

c) 30

d) 40

e) 50

7. ¿Cuál será el valor de “F”, si el sistema está en equilibrio?

a) 120 N

b) 80

c) 60

d) 40

e) 30

8. Una esfera de 10 N se encuentra en reposo. Calcular la tensión de la cuerda.


a) 3 N

b) 4

c) 5

d) 6

e) 7

9. En el esquema en equilibrio, calcule la tensión en “1”.

a) 10 N

b) 20

c) 30

d) 40

e) 50

10. Hallar la reacción del piso sobre la esfera cuando el sistema logra el equilibrio.


a) P

b) P(
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 - 1)

c) 2P

d) P(3 - 
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)

e) 3P

11. Si el sistema esta en equilibrio, ¿cuál será la tensión en la cuerda horizontal?


a) 50 N

b) 60

c) 70

d) 80

e) 90

12. Hallar la fuerza “F” para mantener al bloque de 100 N en equilibrio.

a) 60 N

b) 70

c) 80

d) 90

e) 100

13. Un collarín de 7,5 N de peso puede resbalar sobre una barra vertical lisa conectada a una contrapeso “C” de 8,5 N de peso como en el diagrama. Determinar “h” para el equilibrio.


a) 0,62 m

b) 0,75 
c) 0,82

d) 0,55

e) 0,42




14. Calcular la deformación del resorte si el sistema se encuentra en equilibrio WA = 50 N y la constante elástica del resorte es 1000 N/m.

a) 1 cm

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

15. Se muestra un prisma isósceles liso sobre ele que se encuentran dos bloques “A” y “B” de pesos 360 N y 480 N respectivamente. ¿Cuál es la medida del ángulo “(” para la posición de equilibrio?


a) 4º

b) 5º

c) 7º

d) 8º

e) 9º

ESTÁTICA I








Este puente en Michigan se derrumbó al alterarse el equilibrio entre las diversas fuerzas que actuaban sobre él.
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V = 0 (reposo)





m





V = cte (movimiento)





Método de las componentes rectangulares





Condición algebraica 





Rx = ( Fx = 0


Ry = ( Fy = 0





F1





7N





F2





30N





10N





A





30º





B





O





37º





25





10





45º





Q





� EMBED Equation.3  ���





45º





45º





10� EMBED Equation.3  ���N





37º





50N





I





A





B





F





B





A





T 





60º





60º





(A)





liso





F





5





2





74º





53º





10N





(1)





60º





60º





A





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





(





A





B





53º





A





B





(





3N





37º





F2





F1





10N





8N





10





37º





A





B





120N





F





30º





liso





50N





1





37º





53º





P





2P





60N





53º





F





37º





C





h





40cm





37º





A





45º





45º





(º





A





B








PAGE  

_1115029380.unknown

_1115032332.unknown

_1115035996.unknown

_1115186175.unknown

_1115186188.unknown

_1115186438.unknown

_1115036029.unknown

_1115032351.unknown

_1115032358.unknown

_1115029575.unknown

_1115029401.unknown

_1115029366.unknown

_1051380438.bin

